Date: October 7, 1997 Sheet 1 of 1

Size Document Number REV

B 960300-S 1.0

Title

CAN BOARD FOR ISA PC BUS (CANPC-1.SCH)

Anton Esmoris GND

A 2 Y0 4 B 3 Y1 5

Y2 6 G 1 Y3 7

U5A

74HC139

A 14 Y0 12 B 13 Y1 11

Y2 10 G 15 Y3 9

U5B

74HC139

AD0 AD1 A1 2 B1 18 A2 3 B2 17 A3 4 B3 16 A4 5 B4 15 A5 6 B5 14 A6 7 B6 13 A7 8 B7 12 A8 9 B8 11 G 19 DIR 1

U1

74HC245

D0 D1

FALTAN TODOS LOS CONDENSADORES DE 100nF Y EL DE 1uF A LA ENTRADA DE ALIMENTACION D7 D6 D5 D4 D3 D2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 23 25 26 27 28 29 30 31

ISA A

D1 D0 ALE D2 D3 D4 D5 D6 D7 ~RD

AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 VCC

R6 10K

A7B A6B A1B A2B A5B A3B A4B ~A8&A9

P0 2 P1 4 P2 6 P3 8 P4 11 P5 13 P6 15 P7 17 Q0 3 Q1 5 Q2 7 Q3 9 Q4 12 Q5 14 Q6 16 Q7 18 G 1

P=Q 19 U4

74HC688

~IOWB A0B Y3 Y2 ~WR ~RD 12V C1 1uF VI A D J VO U10 LM293

OV C2 1uF C3 100nF 5V

0V

TXD

ISO1

6N136

VCC 5V

OV

R12 1K5 R11 220 TX0

Q4 Q6 Q5 Q3 Q2

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

A4B A3B A2B A1B A0B

1 2 3 4 5 6

12 11 10 9 8 7

S1

SW DIP-6 1A1 2 1Y1 18 1A2 4 1Y2 16 1A3 6 1Y3 14 1A4 8 1Y4 12 2A1 11 2Y1 9 2A2 13 2Y2 7 2A3 15 2Y3 5 2A4 17 2Y4 3 1G 1 2G 19

U2

74HC244

A0 A1 A2 A3 A4 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 23 25 26 27 28 29 30 31

ISA B VCC

A5 A6 A7

4 5 6 U6B

74HC00

A7B A6B A5B

~A8&A9 12 13 11 U6D

74HC00

ALE R13 1K5 RX0

VCC 5V

R14 220

ISO2

6N136

TXD 1 VSS 2 VDD 3 RXD 4 VREF 5

CANL 6

CANH 7

RS 8 U8

PCA82C250 OV 5V CANH CANL

0V

OV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JP1

DB9

12V

AD6 1 AD7 2 ALE 3 ~CS 4 ~RD 5 ~WR 6 CLKO 7 VSS 8 OSC1 9 OSC2 10 MODE 11 VDD 12 TX0 13 TX1 14 VSS 15

~INT 16

~RST 17

VDD 18

RX0 19

RX1 20

VSS 21

VDD 22

AD0 23

AD1 24

AD2 25

AD3 26

AD4 27

AD5 28 U9

82C200

AD5

RXD

5 6 U7C

74HC04

AD6

1 2 3 U6A

74HC00 9 10 8 U6C

74HC00

~IOWB

~IORB A9B A8B

D0 1A1 2 1Y1 18 1A2 4 1Y2 16 1A3 6 1Y3 14 1A4 8 1Y4 12 2A1 11 2Y1 9 2A2 13 2Y2 7 2A3 15 2Y3 5 2A4 17 2Y4 3 1G 1 2G 19

U3

74HC244

A8 A9 ~IOR ~IOW GND GND GND ~INT

~IOW ~IOR

IRQ7

IRQ5 IRQ4 IRQ3

Y3 IRQ15

IRQ12

IRQ11

IRQ10

IRQ7

AD7

VCC

~WR ~RD Y2

TX0 VCC Y1 11.0592M

C4 39pF

C5 39pF

AD0 AD1 AD2 AD3 AD4

RX0 VCC

VCC

VCC

R7 4K7

R8 4K7 C6 1uF

R9 47K

13 12 U7F

74HC04

R10 10K

1 2 U7A

74HC04 9 8 U7D

74HC04

IRQ5

IRQ4

IRQ3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ISA D

IRQ10 IRQ11 IRQ12 IRQ15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ISA C

3 4 U7B

74HC04

11 10 U7E

74HC04